|  |
| --- |
| **Descriptif type Système ATELIERS 3S :**  **BARDAGE METALLIQUE DOUBLE PEAU**  **A TOLES ATELIERS 3S VERTICALES GAMME TENDA** |

1. **Cahier normatif**

Le système double peau vertical ATELIERS 3S Gamme TENDA est conforme à l’avis technique du procédé d’isolation considéré, en cours de validité. Les tôles ATELIERS 3S Gamme TENDA sont conformes aux règles RAGE pour la conception et la mise en œuvre du bardage métallique en acier et acier inoxydable, juillet 2014.

1. **Nature des travaux**

Fourniture et pose d’un bardage double peau, à peau extérieure constituée de tôles d’acier pliées ATELIERS 3S TENDA :

REGOLARE 800

Ou RITMICA 930

de largeurs utiles 800 ou 930mm, d’épaisseur 0,75mm, à haute protection galvanique Z275 OU ZM120 et recouvertes d’un revêtement :

prélaquage bi-face 35µm 3S-HDuo haute durabilité de coloris … (Nuanciers Originel et Matières hors 604 DARK BRONZE)

ou prélaquage 50µm de coloris … (Nuancier Esprit Zinc + 604 DARK BRONZE)

ou postlaquage 60µm de coloris RAL…

ou 25µ face extérieure coloris RAL… (nuancier BACACIER Classique)

posées verticalement et solidarisées à la paroi support (Plateau de bardage métallique BACACIER et isolant) porteuse par visserie adaptée. Y compris le traitement des sujétions et finitions.

1. **Description du système**

Le procédé de bardage TENDA de chez ATELIERS 3S est un bardage double peau traditionnel constitué de :

* Un plateau de bardage Tempo 400, 400LC, 450, 500 / Tempo 400 P, 400 LC P, 450 P, 500 P de chez BACACIER, épaisseur 0,75mm minimum, nuance d’acier S320, revêtement Galvanisé/Galvanisé prélaqué XX µm Ral XXXX
* Un isolant en laine minérale en panneaux posés selon les règles RAGE pour la conception et la mise en œuvre du bardage métallique en acier et acier inoxydable, juillet 2014 ou selon l’avis technique du procédé d’isolation en cours de validité.
* Une/plusieurs tôle/tôles de bardage pliée(s) ATELIERS 3S TENDA :

REGOLARE 800

Ou RITMICA 930

de largeurs utiles 800 ou 930mm, d’épaisseur 0,75mm, à haute protection galvanique Z275 OU ZM120 et recouvertes d’un revêtement :

prélaquage bi-face 35µm 3S-HDuo haute durabilité de coloris … (Nuanciers Originel et Matières hors 604 DARK BRONZE)

ou prélaquage 50µm de coloris … (Nuancier Esprit Zinc + 604 DARK BRONZE)

ou postlaquage 60µm de coloris RAL…

ou 25µ face extérieure coloris RAL… (nuancier BACACIER Classique)

posée(s) verticalement selon les règles RAGE pour la conception et la mise en œuvre du bardage métallique en acier, juillet 2014.

* Une fixation des tôles ATELIERS 3S par visserie adaptée et avec une densité minimale selon les règles RAGE pour la conception et la mise en œuvre du bardage métallique en acier et acier inoxydable, juillet 2014 ou selon l’avis technique du procédé d’isolation en cours de validité.

Le panachage des tôles ATELIERS 3S Gamme TENDA, de largeurs utiles différentes et de même épaisseur, est évidemment possible sur une même façade.

1. **Performance thermique**

Les valeurs des coefficients de transmission thermique Up des complexes de bardage double peau, à peau extérieure constituée de tôles d’acier pliées ATELIERS 3S TENDA sont indiquées dans le tableau ci-dessous pour un isolant de conductivité 0,035 W/m.K :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Up (W/m².K) | Entretoise 40 mm | | Entretoise 60 mm | |
| Fixations /m² | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
| Tempo 400 /  Tempo 400 LC | 0,38 | 0,39 | 0,31 | 0,32 |
| Tempo 450 | 0,40 | 0,41 | 0,34 | 0,35 |
| Tempo 500 | 0,36 | 0,37 | 0,30 | 0,31 |

1. **Performance sismique**

Les bardages double peau à bardage métallique vertical ATELIERS 3S Gamme TENDA, sont validés sur différentes zones et pour différentes catégories de bâtiment selon l’avis technique du procédé d’isolation.